# Befüllen der Pulseinheit mit Öl

Aufgrund möglicher Mikroleckagen von Öl aus der Pulseinheit kann es notwendig sein, die Einheit zwischen den regelmäßigen Wartungsintervallen zu befüllen. Die Häufigkeit dieses Prozederes hängt von der Art der Anwendung, der Anzahl von Zyklen, der Verschraubungszeit, etc. ab. Anzeichen für eine zu geringe Ölmenge sind ein sinkendes Anzugsdrehmoment und eine erhöhte Impulsfrequenz.

Füllen Sie die Pulseinheit nach ihrer Demontage gemäß den folgenden Schritten 1-3 mit Öl. Lassen Sie die Maschine in einem Schraubstock 10 Sekunden lang gemäß Schritt 5 unten laufen. Fahren Sie anschließend mit den Schritten 6-11 fort. Verwenden Sie für eine optimale Leistung Pulseinheiten-Öl Bio von Atlas Copco. Das Ölfüllset besteht aus 150 ml Pulseinheiten-Öl Bio von Atlas Copco und einer Spritze (1 ml). Bestell-Nr.: 4081 0121 90