# QST62-150COT-T50-L152-H13

## Electric straight nutrunner

# Информация о продукте

# Общие сведения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность материального ущерба и травм

Перед началом эксплуатации инструмента обязательно прочитайте все инструкции. Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару, материальному ущербу и/или серьезным травмам.

- Прочтите информацию по безопасности, поставляемую вместе с различными частями системы.

- Прочтите все инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию различных частей системы.

- Прочтите все местные законодательные предписания в отношении системы и ее частей.

- Сохраните всю информацию и указания по технике безопасности для справки на будущее.

В этом разделе

- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Гарантия
- Программа ServAid
- Веб-сайт
- Паспорта безопасности (MSDS / SDS)
- Страна происхождения
- Габаритные чертежи

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова \"Опасно\", \"Предупреждение\", \"Предостережение\" и \"Уведомление\" имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
Предупреждение | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
Предостережение | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Гарантия

- Срок действия гарантии на изделие истекает через 12 месяцев после его первого использования, но в любом случае не позднее 13 месяцев после доставки.

- Гарантия не распространяется на нормальный износ деталей.

  - Нормальным называется износ, требующий замены детали или другой регулировки/переборки во время обычного технического обслуживания инструментов для данного периода (выраженного в единицах времени, часах работы или иным образом).

- Гарантия на изделие действует при условии, что эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт инструмента и его компонентов осуществляются правильно.

- На повреждение деталей в результате технического обслуживания, выполненного ненадлежащим образом или силами иных лиц, кроме представителей компании Atlas Copco или ее сертифицированных партнеров по обслуживанию, в течение гарантийного срока, действие гарантии не распространяется.

- Во избежание повреждения или разрушения деталей инструмента, ремонтное обслуживание инструмента должно проводиться в соответствии с рекомендованными графиками технического обслуживания с соблюдением правильных инструкций.

- Гарантийный ремонт осуществляется только в сервисных мастерских Atlas Copco или силами сертифицированных партнеров по обслуживанию.

предлагает расширенную гарантию и самое современное профилактическое техобслуживание в рамках договоров Atlas Copco ToolCover. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю по обслуживанию.

Для электродвигателей:

- Гарантия действует только в том случае, если электродвигатель не вскрывался.

# Программа ServAid

ServAid – это портал технической информации по всему оборудованию и программному обеспечению, например:

– информация по технике безопасности, включая декларации, стандарты и директивы;

– технические данные;

– инструкции по установке, эксплуатации и техобслуживанию;

– перечни запасных частей;

– принадлежности.

ServAid постоянно обновляется и доступен по адресу:
https://servaid.atlascopco.com

Для получения дополнительной информации обратитесь к местному представителю компании Atlas Copco.

# Веб-сайт

Выполните вход в систему Atlas Copco: www.atlascopco.com.

На нашем веб-сайте вы можете найти информацию о наших изделиях, принадлежностях, запасных частях, а также печатные материалы.

# Паспорта безопасности (MSDS / SDS)

В паспортах безопасности описаны химические продукты, продаваемые компанией Atlas Copco.

Более подробная информация представлена на веб-сайте:
www.atlascopco.com/sds

# Страна происхождения

См. информацию на этикетке изделия.

# Габаритные чертежи

Информацию о габаритах продукта см. в архиве габаритных чертежей:

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# Обзор

# Технические характеристики гайковертов QST

Код заказа | 8435606020
Model | QST62-150COT-T50-L152-H13
Передаточное отношение | 13.94
Мин. C-C | 45
Размер держателя головки | 1/2 дюйма
Звуковая мощность | дБ(А)
Звуковое давление | <70 дБ(А)
Стандарт звуковых характеристик | ISO15744
Погрешность звуковых характеристик | дБ(А)
Скорость | об/мин
Torque range | 30–150 Нм
Torque range | 22–110 фунт силы-футов
Ход | 50 мм
Вес | кг
Вес | фунта
A | 152.5 мм
B | mm
C | мм
D | mm
E | 586 мм

- CT — гайковерт прямой конструкции

- COT — гайковерт смещенной конструкции

- CTV — гайковерт с угловой головкой

# Обзор техобслуживания

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Установка

# Требования к установке

# Зажатие

Зажатие датчика, редуктора или блока двигателя недопустимо. Зажатие этих областей будет препятствовать работе датчика.

# Пружина сжатия

Гайковерты QST поставляются с двумя пружинами. Тугая пружина встроена в переднюю часть.

# Разъем двигателя

Разъем двигателя может поворачиваться на ± 150 градусов вдоль двух осей.

# Обслуживание

# Предотвращение неполадок в ESD

Компоненты внутри инструмента и контроллера чувствительны к электростатическому разряду. Во избежание сбоев в будущем, убедитесь, что ремонтное и техническое обслуживание выполняется в рабочей среде с подтвержденной защитой от электростатического разряда. На рисунке ниже показан пример корректной сервисной рабочей станции.

# Инструкции по техобслуживанию

# Рекомендации по обслуживанию

Профилактическое техобслуживание рекомендуется проводить с регулярными интервалами. См. подробную информацию по профилактическому техобслуживанию. Если изделие не работает надлежащим образом, его необходимо вывести из работы и проверить.

Если подробная информация по профилактическому техобслуживанию не входит в комплект поставки, следуйте приведенным ниже общим рекомендациям.

- Тщательно очистите соответствующие детали.

- Замените все дефектные и изношенные детали.

# Утилизация

# Указания по утилизации

После окончания срока службы устройства его необходимо утилизировать надлежащим образом. Разберите устройство и утилизируйте его компоненты в соответствии с местным законодательством.

# Информация по утилизации для QST (34-150 Нм)

| Деталь | Утилизировать как:
--- | --- | ---
1 | Держатель насадок | Металл, сталь
2 | 3 винта | Металл, сталь
3 | Передняя часть | Металл, сталь
4 | Преобразователь | Металл, сталь
5 | 2 крышки | Металл, алюминий
6 | Направляющая для кабеля | Металл, Цинк
7 | 2 винта | Металл, сталь
8 | Кабель | Электронный компонент
9 | Редуктор | Металл, сталь
10 | 3 винта с углублением под шестигранный ключ | Металл, сталь
11 | Двигатель | Электронный компонент
12 | Двигатель (задняя часть) | Металл, алюминий
13 | Труба коммуникационной платы | Металл, нержавеющая сталь
14 | Коммуникационная плата | Электронный компонент
15 | Разъем | Электронный компонент