# QST62-150COT-T50-L152-H13

## Electric straight nutrunner

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- ServAid
- 网站
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修在首次启用产品后 12 个月内有效，但无论如何，最迟应在交付产品后 13 个月内过期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# ServAid

ServAid 是一个包含所有硬件和软件产品技术信息的门户，例如以下信息：

- 安全信息（包括声明、标准和指令）

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 配件

ServAid 持续更新，可在此处下载：
https://servaid.atlascopco.com

有关更多信息，请联系您当地的 Atlas Copco 代表。

# 网站

登录到 Atlas Copco: www.atlascopco.com.

您可以从我们的网站上找到关于我们产品、附件、备件和已发布事件的信息。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表介绍了 Atlas Copco 出售的化学产品。

有关更多信息，请参阅网站：
www.atlascopco.com/sds

# 原产地

请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

有关产品尺寸的信息，请参阅尺寸图存档：

http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw

# 概览

# QST 螺母扳手技术参数

订货号 | 8435606020
型号 | QST62-150COT-T50-L152-H13
齿轮比 | 13.94
最小 C-C | 45
套筒固定器尺寸 | 1/2 英寸
声功率 | dB(A)
声压 | <70 dB(A)
声音标准 | ISO15744
声音的不确定性 | dB(A)
速度 | r/min
扭矩范围 | 30–150 牛顿米
扭矩范围 | 22–110 英尺-磅
行程 | 50 毫米
重量 | 千克
重量 | 磅
A | 152.5 毫米
B | mm
C | 毫米
D | mm
E | 586 毫米

- CT - 直型扳手

- COT - 梅花扳手

- CTV - 斜角扳手

# 保养概述

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 安装

# 安装要求

# 夹持

禁止夹持传感器、齿轮装置或电机装置。夹持这些区域会干扰传感器。

# 压缩弹簧

随 QST 螺母扳手提供了两根弹簧。强力弹簧设立在前端。

# 电机连接头

电机连接器可沿两根轴转动 ± 150 度。

# 维修

# 预防静电

工具和控制器内部的零部件对静电敏感。为了避免影响正常使用，确保在防静电的工作环境下对工具进行维护和保养。下图为相关的维修工作台示例。

# 维护说明

# 维修建议

建议定期进行预防性维护。请参见预防性维护的详细信息。如果产品工作不正常，请勿运行并对其检查。

如果未包含预防性维护的详细信息，须遵守一般操作指南：

- 彻底清洗相应的零部件

- 更换任何故障或磨损零部件

# 回收

# 回收说明

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

# 回收信息 QST (34-150Nm)

| 部件： | 以下列形式再利用：
--- | --- | ---
1 | 套筒固定器 | 金属，钢
2 | 3 个螺钉 | 金属，钢
3 | 前端 | 金属，钢
4 | 传感器 | 金属，钢
5 | 2 个防护罩 | 金属，铝
6 | 电缆轨 | 金属，锌
7 | 2 个螺钉 | 金属，钢
8 | 电缆 | 电子元件
9 | 齿轮装置 | 金属，钢
10 | 3 内六角螺钉 | 金属，钢
11 | 电机 | 电子元件
12 | 电机背面 | 金属，铝
13 | 通信卡管 | 金属，不锈钢
14 | 通信卡 | 电子元件
15 | 连接器 | 电子元件