# Werkzeug installieren

- Das Werkzeug mit dem mitgelieferten Kabel am Antrieb anschließen.

- Das Werkzeug bei Bedarf einhängen, wie beispielsweise an einem Balancer.

Das Werkzeug kann auch unter Verwendung der am Vorderteil befindlichen unter dem Gewindeschutzring zugänglichen Gewinde befestigt werden.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mehr als mit einem Radius von 55 mm gebogen wird.