# Instalación de la herramienta

- Conecte la herramienta al motor utilizando el cable suministrado.

- Si lo necesita, cuelgue la herramienta con seguridad, por ejemplo, de un compensador.

La herramienta también puede montarse utilizando las roscas de la parte delantera, accesibles debajo del anillo de protección de las roscas.

AVISO

Asegúrese de que el cable está doblado en un radio superior a 55 mm (2.2 pulgadas).