# Instalarea uneltei

- Conectați unealta la unitatea de acționare cu ajutorul cablului furnizat.

- Dacă este necesar, suspendați în siguranță unealta, de exemplu pe un balansier.

Unealta poate fi fixată și prin utilizarea filetelor din partea frontală, accesibile pe sub inelul de protecție a acestora.

OBSERVAŢIE

Cablul nu trebuie să fie îndoit mai mult decât un cerc cu raza de 55 mm (2,2 in).