# Condições Ambientais Normais

Este produto foi projetado para ser seguro sob as seguintes condições:

- Uso em locais abrigados

- Altitude até 2000 m

- Temperatura de operação +5 °C / +41 °F até +40 °C / +104 °F

- Temperatura de armazenamento -25 °C / -13 °F até +60 °C / +140 °F

- Umidade relativa máxima de 80 % para temperaturas de até 31 °C / 89 °F reduzindo linearmente até 50 % da umidade relativa a 40 °C / 104 °F

- Variações na tensão da rede elétrica até ±10 % da tensão nominal

- Sobretensões transitórias até os níveis de sobretensão de categoria II

- Sobretensões temporárias que ocorrem na rede elétrica

- Grau de poluição 2

- Grau de proteção contra o ingresso de sólidos e líquidos: IP20