# Vorbeugende Wartung

Die Wartung darf nur von geschulten Technikern, nur nach den angegebenen Wartungsanweisungen und nur unter Verwendung von Atlas Copco Originalersatzteilen durchgeführt werden.

Die Intervalle der vorbeugenden Instandhaltung basieren auf den folgenden Anwendungsdefinitionen:

- Die Werkzeuge sind mit ihrem maximalen Drehmoment getestet worden. Ein Betrieb mit einem niedrigeren Nenndrehmoment verlängert die Wartungsintervalle und reduziert die Häufigkeit von Instandsetzungen.

- Die Anwendung dient zum Einsetzen von Maschinenschrauben in Metallgewinde. Das typische Abfahrdrehmoment liegt bei weniger als 15 % des Nenndrehmoments. Gewindeschneid- und Gewindefurchanwendungen mit hohem allgemeinem Drehmoment verkürzen das Wartungsintervall des Motors.

- Der Verschraubungswinkel liegt zwischen 30° (harte Verbindung) und 720° (weiche Verbindung). Die Messung des Verschraubungswinkels erfolgt zwischen Aufnahme und Nenndrehmoment. Ein höherer Verschraubungswinkel führt zu einem kürzeren Wartungsintervall des Motors.

- Es wird empfohlen, die höchste Drehzahl zu verwenden, die im Hinblick auf die jeweiligen Drehmomentstufen und Verbindungscharakteristika möglich ist. Arbeitet man mit geringeren Drehzahlen und einem hohen Drehmoment, verkürzt dies das Wartungsintervall des Motors.

- Die Vorschubkraft liegt aufgrund der Axiallastbegrenzungen der Kugellager bei maximal 80 N. Eine niedrige Vorschubkraft gewährleistet eine gute Verschraubungsgenauigkeit und verlängert das Wartungsintervall für das Vorderteil. Unter hoher Last und/oder mit hoher Geschwindigkeit erfolgende Stöße gegen das Vorderteil können die Kugellager beschädigen.

- Das Vakuumaufnahmesystem erhöht den Verschleiß der an den Kugellagern sitzenden Gummidichtungen und verkürzt damit das Wartungsintervall für die Vorderteile.

- Verschraubungsprobleme, wie Überschwingen, verklemmte Bits und Bitschlupf, können das Wartungsintervall des Werkzeugs verkürzen. Eine ordnungsgemäße Programmierung, die Beachtung der Grenzwerte und eine Unterteilung des Programms in verschiedene Schritte mit unterschiedlichen Grenzwerten können dazu beitragen, die oben genannten Probleme zu minimieren.

  Nähere Informationen zu den Verschraubungsstrategien und einer etwaigen Fehlerbehebung entnehmen Sie bitte dem Konfigurationshandbuch für ToolsTalk MT.

Intervall | Maßnahme
--- | ---
1.500.000 Zyklen oder 1 Jahr | Kalibrierung des Werkzeugs
1.500.000 Zyklen | Austausch der Einsatz-Erdung
3.000.000 Zyklen | Vorderteil austauschen Gilt nur, wenn das Werkzeug zusammen mit einem Vakuumadapter betrieben wird.
3.000.000 Zyklen | Ersatzmotor