# Normál környezeti feltételek

A termék úgy van kialakítva, hogy biztonságosan működtethető legyen a következő feltételek mellett:

- Beltéri használat

- Akár 2000 méteres tengerszint fölötti magasság

- Működési hőmérséklet: +5-+40 °C (+41-+104 °F)

- Tárolási hőmérséklet: -25–+60 °C (-13–+140 °F)

- Maximális relatív páratartalom 80% legfeljebb 31 °C hőmérsékletig (89 °F), 40 °C-on (104 °F) lineárisan 50%-ra csökkenően;

- Tápfeszültség-ingadozás: legfeljebb a névleges feszültség ±10%-a

- Tranziensáram-túlfeszültségek legfeljebb a II. kategóriájú túlfeszültség szintjéig

- A hálózati tápellátáson előforduló átmeneti túlfeszültségek

- 2-es légszennyezési fokozat

- Behatolás elleni védettség szintje: IP20