# Normalne warunki użytkowania

Używanie produktu jest bezpieczne w następujących warunkach:

- W pomieszczeniach

- Wysokość do 2 000 m n.p.m.

- Temperatura robocza +5 °C / +41 °F do +40 °C / +104 °F

- Temperatura przechowywania -25 °C / -13 °F to +60 °C / +140 °F

- Maksymalna wilgotność względna 80% w zakresie temperatur do 31°C / 89 °F, malejąca liniowo do 50% w temperaturze 40°C / 104 °F.

- Fluktuacje napięcia sieciowego do ±10% wartości znamionowej

- Chwilowe przepięcia do poziomu kategorii przepięciowej II

- Tymczasowe przepięcia na zasilaniu sieciowym

- Stopień zanieczyszczenia 2

- Stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi: IP20