# Konserwacja prewencyjna

Serwis powinien być wykonywany wyłącznie przez wyszkolonego technika, który zapoznał się z instrukcjami serwisowymi, z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych Atlas Copco.

Okresy konserwacji prewencyjnej opierają się na następujących definicjach użytkowania:

- Narzędzia są testowane przy maksymalnym momencie obrotowym. Praca z niższym docelowym momentem obrotowym skutkuje dłuższymi okresami między przeglądami i zmniejszoną częstotliwością konserwacji.

- Zastosowanie polega na montażu śrub maszynowych w metalowych gwintach. Typowy moment obrotowy wkręcania wynosi poniżej 15% docelowego momentu obrotowego. Zastosowania związane z nacinaniem gwintów zewnętrznych i wewnętrznych przy wysokim momencie obrotowym spowodują skrócenie okresu między przeglądami silnika.

- Kąt dokręcania wynosi od 30° (twarde połączenie) do 720° (miękkie połączenie). Kąt dokręcania mierzy się między momentem osadzenia a momentem docelowym. Wyższy kąt dokręcania spowoduje skrócenie okresu między przeglądami silnika.

- Zaleca się stosowanie najwyższej możliwej prędkości dla każdego poziomu momentu obrotowego i charakterystyki połączenia. Niższe prędkości przy wysokim momencie obrotowym skracają okres między przeglądami silnika.

- Siła posuwu jest ograniczona przez ograniczenia obciążenia osiowego łożysk kulkowych do maksymalnie 80 N. Niska siła posuwu zapewnia dobrą dokładność dokręcania i wydłuża okres między przeglądami przedniej części. Duże obciążenia i/lub uderzenia z dużą prędkością w przednią część mogą uszkodzić łożyska kulkowe.

- System odsysacza podciśnieniowego zwiększa zużycie gumowych uszczelnień łożysk kulkowych, skracając okres między przeglądami przednich części.

- Problemy z dokręcaniem, takie jak przekroczenie wartości docelowej, zablokowanie końcówki i poślizg końcówki, mogą skrócić okres między przeglądami narzędzia. Problemy te można zminimalizować poprzez odpowiednie programowanie, stosowanie ograniczeń i podzielenie programowania na kilka etapów z różnymi ograniczeniami.

  Więcej informacji na temat strategii dokręcania i rozwiązywania problemów można znaleźć w instrukcji konfiguracji ToolsTalk MT.

Odstęp czasowy | Czynność
--- | ---
1 500 000 cykli lub 1 rok | Skalibrować narzędzie
1 500 000 cykli | Wymiana uziemienia bitu
3 000 000 cykli | Wymienić przednią część Dotyczy tylko sytuacji, gdy narzędzie jest używane razem z adapterem próżniowym.
3 000 000 cykli | Wymienić silnik