# Maintenance préventive

Seuls des techniciens formés peuvent effectuer l’entretien en suivant les consignes d'entretien fournies et en utilisant des pièces de rechange d’origine Atlas Copco.

Les intervalles de maintenance préventive sont basés sur les définitions d'utilisation suivantes :

- Les outils sont testés à leur couple maximal. Le fonctionnement à un couple cible inférieur permet d'espacer les intervalles d'entretien et de réduire la fréquence des opérations de maintenance.

- L'application consiste à assembler des vis mécaniques dans des filetages métalliques. Le couple d'approche typique est inférieur à 15 % du couple cible. Les applications de filetage ou de formation de filets avec un couple élevé réduisent la durée de vie du moteur.

- L'angle de serrage varie entre 30° (point de vissage dur) et 720° (point de vissage souple). L'angle de serrage est mesuré entre le point d'appui et le couple cible. Un angle de serrage plus élevé réduira l'intervalle d'entretien du moteur.

- Il est recommandé d'utiliser la vitesse la plus élevée possible pour chaque niveau de couple et chaque caractéristique de points de vissage. Des vitesses plus faibles à couple élevé réduiront l'intervalle d'entretien du moteur.

- La force d'avance est limitée par les contraintes de charge axiale des roulements à billes à un maximum de 80 N. Une faible force d'avance garantit une bonne précision de serrage et augmente l'intervalle d'entretien pour la partie avant. Des charges élevées et/ou des chocs à grande vitesse sur la partie avant peuvent endommager les roulements à billes.

- Le système d'aspiration augmente l'usure des joints en caoutchouc des roulements à billes, réduisant ainsi l'intervalle d'entretien des pièces avant.

- Les problèmes de serrage tels que le dépassement, le blocage des embouts et le glissement des embouts peuvent réduire la durée de vie de l'outil. Ces problèmes peuvent être atténués par une programmation adéquate, en utilisant des limites et en divisant la programmation en plusieurs étapes avec différentes limites.

  Pour plus d'informations sur les stratégies de serrage et le dépannage, veuillez vous reporter au manuel de configuration de ToolsTalk MT.

Périodicité | Action
--- | ---
1 500 000 de cycles ou 1 an | Étalonner l'outil
1 500 000 de cycles | Changer la mise à la terre de l'embout
3 000 000 de cycles | Changer la partie avant Uniquement applicable si l'outil est utilisé avec un adaptateur d'aspiration.
3 000 000 de cycles | Changer le moteur