# Нормальные условия окружающей среды

Это изделие разработано для сохранения безопасности использования при следующих условиях:

- Применение в помещении

- Высота до 2 000 м

- Рабочая температура +5 °C / +41 °F до +40 °C / +104 °F

- Температура хранения -25 °C / -13 °F до +60 °C / +140 °F

- Предельно допустимая относительная влажность – 80 % при температуре до 31 °C / 89 °F с линейным снижением до 50 % при повышении температуры до 40 °C / 104 °F.

- Перепады напряжения источника питания до ±10 % от номинального напряжения

- Переходные перенапряжения до категории II уровней перенапряжения

- Кратковременные перенапряжения источника питания

- Загрязнение окружающей среды 2-й степени

- Степень защиты корпуса: IP20