# Preventívna údržba

Servis smie vykonávať iba vyškolený technik podľa dodaných servisných pokynov a pomocou originálnych náhradných dielov Atlas Copco.

Intervaly preventívnej údržby vychádzajú z nižšie uvedených definícií používania:

- Nástroje sú testované pri maximálnom momente. Prevádzka pri nižšom cieľovom momente vedie k dlhším servisným intervalom a zníženej frekvencii údržby.

- Aplikácia spočíva v montáži strojových skrutiek do kovových závitov. Typický pokles krútiaceho momentu je nižší ako 15 % cieľového momentu. Aplikácie rezania alebo tvarovania závitov s vysokým prevládajúcim momentom skrátia servisný interval motora.

- Uhol uťahovania sa pohybuje od 30° (tvrdý spoj) do 720° (mäkký spoj). Uhol uťahovania sa meria medzi osadením a cieľovým momentom. Vyšší uhol uťahovania skráti interval údržby motora.

- Odporúča sa najvyššia možná rýchlosť pre každú úroveň momentu a charakteristiku spoja. Nižšie otáčky pri vysokom momente skrátia servisný interval motora.

- Posuvná sila je obmedzená axiálnym zaťažením guľôčkových ložísk na maximálne 80 N. Nízka posuvná sila zabezpečuje dobrú presnosť utiahnutia a predlžuje servisný interval prednej časti. Vysoké zaťaženie a/alebo vysokorýchlostné nárazy do prednej časti môžu poškodiť guľôčkové ložiská.

- Systém podtlakového uchopenia zvyšuje opotrebenie gumových tesnení guľôčkových ložísk, čím sa skracuje interval údržby predných častí.

- Problémy s uťahovaním, ako napríklad prekročenie, zaseknutie bitov a preklzávanie bitov, môžu skrátiť interval údržby nástroja. Tieto problémy je možné minimalizovať správnym programovaním, použitím limitov a rozdelením programovania do niekoľkých krokov s rôznymi limitmi.

  Ďalšie informácie o stratégiách sprísňovania a riešení problémov nájdete v konfiguračnej príručke pre ToolsTalk MT.

Interval | Akcia
--- | ---
1 500 000 cyklov alebo 1 rok | Nakalibrujte nástroj
1 500 000 cyklov | Vymeňte uzemnenie bitu
3 000 000 cyklov | Vymeňte prednú časť Platí len vtedy, ak sa náradie používa spolu s vákuovým adaptérom.
3 000 000 cyklov | Vymeňte motor