# Normale Umgebungsbedingungen

Dieses Produkt gilt unter folgenden Bedingungen als sicher:

- Einsatz in Innenräumen

- Höhe bis zu 2.000 m

- Betriebstemperatur +5 °C / +41 °F bis +40 °C / +104 °F

- Lagertemperatur -25 °C / -13 °F bis +60 °C / +140 °F

- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von 80 % bei Temperaturen bis zu 31 °C / 89 °F, linear abnehmend bis zu 50 % bei 40 °C / 104 °F;

- Netzspannungsschwankungen bis zu ±10 % der Nennspannung

- Transiente Überspannungen bis zum Überspannungsniveau der Kategorie II

- Kurzzeitige Überspannungen an der Hauptstromversorgung

- Verschmutzungsgrad 2

- IP-Schutzart: IP20