# Mantenimiento preventivo

El servicio solo debe realizarlo técnicos con la formación adecuada siguiendo instrucciones de servicio facilitadas y utilizando repuestos originales de Atlas Copco.

Los intervalos de mantenimiento preventivo se basan en las siguientes definiciones de uso:

- Las herramientas se prueban a su par máximo. Si se hacen funcionar a un par objetivo inferior, se producen intervalos de mantenimiento más largos y se reduce la frecuencia de mantenimiento.

- Se utiliza para ensamblar tornillos de máquina en roscas metálicas. El par de aproximación habitual es un 15 % inferior al par objetivo. Las aplicaciones de corte o formación de roscas con un elevado par predominante reducirá el intervalo de mantenimiento del motor.

- El ángulo de apriete abarca desde 30° (junta dura) a 720° (junta suave). El ángulo de apriete se mide entre el par de asiento y el objetivo. Con un ángulo de apriete superior se reducirá el intervalo de mantenimiento del motor.

- Se recomienda la máxima velocidad posible de cada nivel de par y característica de junta. Con una velocidad inferior a un par elevado se reducirá el intervalo de mantenimiento del motor.

- La fuerza de alimentación está limitada por los límites de carga axial de los cojinetes de bolas a un máximo de 80 N. Una fuerza de alimentación baja garantiza una buena precisión de apriete y aumenta el intervalo de mantenimiento de la pieza delantera. Los impactos con una carga alta y/o alta velocidad en la pieza delantera pueden dañar los cojinetes de bolas.

- El sistema de recogida en vacío aumentará el desgaste en los cojinetes de gomas de los cojinetes de bolas, lo que reducirá el intervalo de mantenimiento de las piezas delanteras.

- Los problemas de apriete como superar el valor, las puntas atascadas y el deslizamiento de puntas puede reducir el intervalo de mantenimiento de la herramienta. Estos problemas se pueden reducir mediante una programación adecuada, utilizando límites, y dividiendo la programación en varios pasos con límites diferentes.

  Para más información sobre estrategias de apriete y localización de averías, consulte el manual de configuración de ToolsTalk MT.

Intervalo | Acción
--- | ---
1 500 000 ciclos o 1 año | Calibrar la herramienta
1 500 000 ciclos | Cambiar conexión a masa de la broca
3 000 000 ciclos | Cambiar pieza delantera Solo aplicable si la herramienta se utiliza junto con un adaptador de vacío.
3 000 000 ciclos | Cambiar motor