# Профилактическое техобслуживание

Техническое обслуживание должно выполняться только обученным техническим специалистом в соответствии с предоставленными инструкциями по техобслуживанию и с использованием оригинальных запчастей Atlas Copco.

Периодичность профилактического технического обслуживания основана на следующих определениях использования:

- Инструменты проверяются при максимальном моменте затяжки. Работа с более низким целевым моментом затяжки приводит к увеличению интервала обслуживания и сокращению частоты технического обслуживания.

- Применение предназначено для установки винтов для металла в металлическую резьбу. Типичный момент затяжки при выбеге ниже 15% от целевого момента затяжки. Применение для нарезания резьбы или формования резьбы с высоким преобладающим моментом затяжки сокращает интервал обслуживания двигателя.

- Угол затяжки колеблется от 30° (твердое соединение) до 720° (мягкое соединение). Угол затяжки измеряется между моментом затяжки посадки и целевым моментом затяжки. Более высокий угол затяжки сокращает интервал обслуживания двигателя.

- Рекомендуется максимально возможная скорость для каждого уровня момента затяжки и характеристик соединения. Более низкие скорости при высоком моменте затяжки уменьшают интервал обслуживания двигателя.

- Усилие подачи ограничивается ограничениями осевой нагрузки шариковых подшипников до максимального значения 80 Н. Малая сила подачи обеспечивает высокую точность затяжки и увеличивает интервал обслуживания передней части. Высокие нагрузки и/или удары с высокой скоростью в переднюю часть могут повредить шариковые подшипники.

- Вакуумная система захвата увеличивает износ резиновых уплотнений шариковых подшипников, сокращая интервал обслуживания передних деталей.

- Проблемы затяжки, такие как перегрузка, заклинивание бит и проскальзывание биты, могут сократить интервал обслуживания инструмента. Эти проблемы могут быть сведены к минимуму путем правильного программирования, использования ограничений и разделения программирования на несколько этапов с различными ограничениями.

  Для получения дополнительной информации о стратегиях затяжки и поиске и устранении неисправностей обратитесь к руководству по настройке ToolsTalk MT.

Периодичность | Действие
--- | ---
1 500 000 циклов или 1 год | Калибровка инструмента
1 500 000 циклов | Замена заземления сверла
3 000 000 циклов | Замена передней части Применяется только в том случае, если инструмент используется вместе с вакуумным адаптером.
3 000 000 циклов | Замена двигателя