# Preventivní údržba

Servis smějí provádět pouze kvalifikovaní technici v souladu s poskytnutými pokyny k servisu a s použitím originálních náhradních dílů Atlas Copco.

Intervaly preventivní údržby vycházejí z následujících definicí použití:

- Nástroje jsou testovány při maximálním momentu. Při provozu s nižším cílovým momentem je dosaženo delších servisních intervalů a snížené četnosti údržby.

- Očekávané použití je montáž šroubů s šestihrannou hlavou do kovových závitů. Obvyklý doběhový moment je nižší než 15 % cílového momentu. Použití pro řezání nebo vytváření závitů s vysokým převládajícím momentem zkrátí servisní interval motoru.

- Úhel utažení se pohybuje od 30° (tvrdý spoj) do 720° (měkký spoj). Úhel utažení se měří mezi usazením a cílovým momentem. Vyšší úhel utažení zkrátí servisní interval motoru.

- Nejvyšší možná rychlost pro každou úroveň momentu a vlastnost spoje je vždy doporučena. Nižší rychlosti při vysokém momentu zkrátí servisní interval motoru.

- Síla posuvu je omezena axiálním zatížením kuličkových ložisek na maximum 80 N. Nízká síla posuvu zajišťuje dobrou přesnost utahování a prodlužuje servisní interval předního dílu. Vysoké zatížení anebo rázy při vysoké rychlosti na přední díl mohou způsobit poškození kuličkových ložisek.

- Systém podtlakového podávání zvyšuje opotřebení pryžových těsnění kuličkových ložisek, čímž se zkracuje servisní interval předních dílů.

- Problémy s utahováním, jako je překročení limitu, uvízlé bity a prokluzování bitů, mohou zkrátit servisní interval nástroje. Tyto problémy lze minimalizovat správným programováním, použitím limitů a rozdělením programování na několik kroků s různými limity.

  Další informace týkající se strategií utahování a řešení problémů naleznete v konfigurační příručce pro ToolsTalk MT.

Interval | Akce
--- | ---
1 500 000 cyklů nebo 1 rok | Proveďte kalibraci nástroje
1 500 000 cyklů | Vyměňte uzemnění nástavce
3 000 000 cyklů | Vyměňte přední díl Platí pouze v případě, že je nástroj použit společně s podtlakovým adaptérem.
3 000 000 cyklů | Vyměňte motor