# 예방적 유지보수

서비스는 제공된 서비스 지침에 따라 숙련된 기술자만 수행해야 하며 Atlas Copco의 정품 예비 부품을 사용해야 합니다.

예방 유지보수 간격은 다음 사용 정의를 바탕으로 합니다.

- 공구는 해당 공구의 최대 토크로 테스트합니다. 더 낮은 목표 토크로 작동하면 정비 간격이 더 길어지고 유지보수 빈도가 줄어듭니다.

- 응용 분야는 기계 나사를 금속 나사산에 조립하는 것입니다. 전형적인 런다운 토크는 목표 토크의 15% 미만입니다. 높은 우세 토크를 사용하는 나사산 절단 또는 나사산 형성 응용 분야에는 모터의 정비 간격이 줄어듭니다.

- 조임 각도는 30°(하드 조인트)~720°(소프트 조인트) 범위입니다. 조임 각도는 시팅 토크와 목표 토크 사이에 측정됩니다. 더 높은 조임 각도를 사용하면 모터의 수리 간격이 줄어듭니다.

- 각 토크 레벨 및 조인트 특성에 대한 가능한 최대 속도가 권장됩니다. 높은 토크에서 더 낮은 속도는 모터의 정비 간격을 줄입니다.

- 공급력은 볼 베어링의 축하중 제한에 의해 최대 80N으로 제한됩니다. 낮은 공급력은 양호한 조임 정확도를 보장하며 전면 부품에 대한 정비 간격을 줄여 줍니다. 전면 부품에 대한 높은 하중 및/또는 높은 속도 충격은 볼 베어링을 손상시킬 수 있습니다.

- 진공 픽업 시스템은 볼 베어링 고무 씰링의 마모를 증가시키며 전면 부품에 대한 정비 간격을 줄여 줍니다.

- 오버슈팅, 비트 끼임, 비트 슬립과 같은 조임 문제는 공구의 정비 간격을 줄일 수 있습니다. 이러한 문제는 적절한 프로그래밍, 한계치 사용, 다양한 한계를 가진 여러 단계로 프로그래밍을 나눠서 최소화할 수 있습니다.

  조임 전략 및 문제 해결에 관한 자세한 내용은 ToolsTalk MT에 대한 구성 설명서를 참조하십시오.

간격 | 작업
--- | ---
1.500.000 사이클 또는 1년 | 공구 교정
1.500.000 사이클 | 교환 비트 접지
3.000.000 사이클 | 전면 부품 교환 공구를 진공 어댑터와 함께 사용하는 경우에 한함.
3.000.000 사이클 | 모터 교환