# Întreţinerea preventivă

Interval recomandat între acțiuni:

Valabil în cazul unei utilizări normale a uneltei, la o sarcină de maximum 70% din cuplul maxim.

Service-ul va fi făcut doar de către un tehnician instruit care respectă instrucțiunile de service disponibile și care folosește piese de schimb originale Atlas Copco.

Interval | Acțiune
--- | ---
1.500.000 cicluri sau 1 an | Calibrare unealtă
1.500.000 cicluri | Înlocuire egalizare bit
3.000.000 cicluri | Motor de schimb