# Condiții de mediu normale

Acest produs este conceput să fie sigur în următoarele condiții:

- A se folosi în interior

- Altitudine până la 2.000 m

- Temperatură de funcționare între +5 °C / +41 °F și +40 °C / +104 °F

- Temperatură de depozitare -25 °C / -13 °F la +60 °C / +140 °F

- Umiditate relativă maximă 80 % pentru temperaturi de până la 31 °C / 89 °F, cu descreștere liniară până la o umiditate relativă de 50% la o temperatură de 40 °C / 104 °F

- Fluctuații ale tensiunii de alimentare de până la ±10% din tensiunea nominală

- Supratensiunea tranzitorie până la nivelurile de supratensiune de categoria II

- Supratensiunea temporară apare la rețeaua de alimentare

- Grad de poluare 2

- Clasa de protecție la infiltrare: IP20