# Normala miljöförhållanden

Denna produkt är utvecklad för att fungera säkert under följande förhållanden:

- Användning inomhus

- Höjd över havet upp till 2000 m

- Arbetstemperatur +5 °C / +41 °F till +40 °C / +104 °F

- Förvaringstemperatur -25 °C / -13 °F till +60 °C / +140 °F

- Maximal relativ luftfuktighet 80 % för temperaturer upp till 31 °C/89 °F, vilket minskar linjärt till 50 % relativ luftfuktighet vid 40 °C/104 °F.

- Variationer i huvudspänningsmatning upp till ±10 % av märkspänningen

- Övergående överspänning upp till nivåerna av överspänningskategori II

- Tillfälliga överspänningar inträffar i huvudströmmen

- Förorening grad 2

- Kapslingsklass mot inträngning: IP20