# Conditions environnementales normales

Ce produit est conçu pour fonctionner en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- Utilisation à l’intérieur

- Jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

- Température de fonctionnement de +5 °C / +41 °F à +40 °C / +104 °F

- Température de stockage de -25 °C / -13 °F à +60 °C / +140 °F

- Humidité relative maximum de 80 % pour des températures maximales de 31 °C / 89 °F avec une diminution linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C / 104 °F

- Fluctuations maximales de la tension d’alimentation secteur de ±10 % de la tension nominale

- Surtensions transitoires jusqu’au niveau de la surtension catégorie II

- Surtensions temporaires se produisant sur l’alimentation secteur

- Degré de pollution 2

- Indice de protection : IP20