# Condizioni ambientali normali

Questo prodotto è progettato per essere sicuro nelle seguenti condizioni:

- Utilizzo per interni

- Altitudine fino a 2.000 m

- Temperatura di esercizio da +5 °C/+41 °F a +40 °C/+104 °F

- Temperatura di conservazione da -25 °C/-13 °F a +60 °C/+140 °F

- Umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C/89 °F, in diminuzione lineare fino a un'umidità relativa del 50% a 40 °C/104 °F

- Fluttuazioni di tensione della rete elettrica ±10 % della tensione nominale

- Sovratensioni transitorie fino ai livelli di sovratensione di categorie II

- Sovratensioni transitorie che si verificano nella rete elettrica

- Grado di inquinamento 2

- Grado di protezione di ingresso:IP20