# Megelőző karbantartás

Karbantartási műveletek közötti ajánlott időközök:

A szerszámnak legfeljebb a maximális nyomaték 70%-ával megegyező terheléssel történő normál használata esetén.

A karbantartási feladatokat csak szakképzett személy végezheti a mellékelt karbantartási utasítások figyelembe vételével, valamint eredeti Atlas Copco alkatrészek használatával.

Intervallum | Művelet
--- | ---
1 500 000 ciklus vagy 1 év | A szerszám kalibrálása
1 500 000 ciklus | A fúrófej földelésének cseréje
3 000 000 ciklus | Cserélje ki a motort