# QMC41-100-HM4

## Fixtured electric motor unit

# Informations produit

# Informations générales

AVERTISSEMENT

Risque de dégâts matériels ou d'accidents graves

Veiller à lire, assimiler l'ensemble des instructions avant d'utiliser l'outil. Le non-respect de l'ensemble des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie, des dégâts matériels ou un accident corporel grave.

- Lisez toutes les consignes de sécurité fournies avec les différentes parties du système.

- Lisez toutes les notices d'installation, d'exploitation et de maintenance des différentes parties du système.

- Lisez l’ensemble de la réglementation locale concernant le système et les différentes parties qui le composent.

- Conservez l'ensemble des instructions et consignes pour pouvoir les consulter ultérieurement.

Dans cette section

- Signalétique de sécurité
- Garantie
- ServAid
- Fiches de données de sécurité FDS
- Pays d'origine
- Plans cotés

# Signalétique de sécurité

Les mots Danger, Avertissement, Attention et Avis ont la signification suivante :

DANGER | DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des accidents graves voire mortels.
AVERTISSEMENT | AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents graves voire mortels.
ATTENTION | Le mot ATTENTION accompagné du symbole d'alerte de sécurité indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des accidents mineurs ou modérés.
AVIS | AVIS sert à aborder des pratiques sans rapport avec un risque d'accident corporel.

# Garantie

- La garantie du produit expirera 12 mois après la mise en service initiale du produit et dans tous les cas au plus tard 13 mois après la livraison.

- L'usure normale des pièces n'est pas comprise dans la garantie.

  - L'usure normale est celle nécessitant un changement de pièces ou autres opérations de réglage et de révision pendant l'entretien courant de l'outil pendant la période donnée (exprimée en temps, heures de fonctionnement ou autres).

- La garantie du produit repose sur une utilisation correcte, un entretien normal et des réparations appropriées de l'outil et de ses composants.

- La détérioration des pièces consécutive à un entretien inadéquat ou réalisé par des parties autres que Atlas Copco ou ses partenaires d'entretien agréés pendant la période de garantie ne sera pas prise en charge.

- Pour éviter la détérioration ou la destruction de certaines parties de l'outil, il convient de procéder à l'entretien de ce dernier conformément aux périodicités d'entretien recommandées et de suivre les bonnes consignes.

- Les réparations dans le cadre de la garantie ne sont effectuées que dans les ateliers de Atlas Copco ou par des partenaires d'entretien agréés.

Atlas Copco propose une extension de garantie et un entretien préventif à la pointe de la technologie par le biais de ses contrats ToolCover. Pour en savoir plus, s'adresser au représentant SAV local.

Pour les moteurs électriques :

- La garantie ne s'appliquera que si le moteur électrique n'a pas été ouvert.

# ServAid

ServAid est un portail qui est constamment mis à jour et qui contient des Information techniques, comme :

- Informations réglementaires et sur la sécurité

- Caractéristiques techniques

- Instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien

- Nomenclatures de pièces détachées

- Accessoires

- Plans cotés

Veuillez consulter : https://servaid.atlascopco.com.

Pour plus d'Informations techniques, veuillez contacter votre représentant local Atlas Copco.

# Fiches de données de sécurité FDS

Les Fiches de données de sécurité décrivent les produits chimiques vendus par Atlas Copco.

Veuillez consulter le site Web Atlas Copco pour plus d'informations www.atlascopco.com/sds.

# Pays d'origine

Pour le Pays d'origine, veuillez vous reporter aux informations figurant sur l'étiquette du produit.

# Plans cotés

Les Plans cotés sont soit disponibles dans l’Archive des plans cotés, soit sur ServAid.

Veuillez consulter : http://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw ou https://servaid.atlascopco.com.

# Aperçu

# Applications

Les systèmes de vissage MicroTorque sont des applications à très faible couple.

# Conditions environnementales normales

Ce produit est conçu pour fonctionner en toute sécurité dans les conditions suivantes :

- Utilisation à l’intérieur

- Jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer

- Température de fonctionnement de +5 °C / +41 °F à +40 °C / +104 °F

- Température de stockage de -25 °C / -13 °F à +60 °C / +140 °F

- Humidité relative maximum de 80 % pour des températures maximales de 31 °C / 89 °F avec une diminution linéaire jusqu'à 50 % d'humidité relative à 40 °C / 104 °F

- Fluctuations maximales de la tension d’alimentation secteur de ±10 % de la tension nominale

- Surtensions transitoires jusqu’au niveau de la surtension catégorie II

- Surtensions temporaires se produisant sur l’alimentation secteur

- Degré de pollution 2

- Indice de protection : IP20

# Caractéristiques techniques produit

Les Caractéristiques techniques produit peuvent être consultées sur ServAid ou sur le site Web d’Atlas Copco.

Veuillez consulter : https://servaid.atlascopco.com ou www.atlascopco.com.

# Accessoires

# Accessoires en option

Câble d'outil 2,0 m | 8432 0835 02
Câble d'outil 3.5 m | 8432 0835 03

# Test de battement du foret

Le battement du foret est mesuré avec l'outil solidement fixé sur un banc de test avec l'outil fonctionnant à vide avec une vitesse de rotation de 200 tr/min. Le point de mesure se trouve à 44 mm (longueur d'un foret standard) sur un foret spécial 4216 2194 00. La limite de battement d'un foret est de 0,15 mm.

# Test de mise à la terre du foret

La mise à la terre du foret est mesurée par la stabilité et la résistance du circuit de terre avec l'outil fonctionnant à vide avec une vitesse de rotation de 200 tr/min. La résistance est mesurée entre le foret spécial 4216 2194 00 et l'extérieur du connecteur d'outil, et la limite de résistance est de 20 Ω.

# Installation

# Instructions d’installation

# Installation de l'outil

Pour les détails, se reporter aux plans cotés.

# Installation mécanique

Fixer l'outil sur le dispositif de fixation de l'une des manières suivantes :

A : En utilisant le filetage au niveau de la partie avant, accessible sous la bague de protection du filetage.

B : En utilisant les trous de la base de l'outil.

Quatre trous sont prévus pour les vis et deux sont prévus pour les broches de guidage.

# Installation électrique

Raccorder l'outil au coffret de commande à l'aide du câble fourni.

AVIS

Veiller à ne pas courber le câble au-delà d'un rayon de 55 mm.

# Fonctionnement

# Directives d'ergonomie

Étudiez votre poste de travail en lisant cette liste de directives générales d’ergonomie afin de détecter des possibilités d’amélioration quant à la posture, au placement des composants ou à l’environnement de travail.

- Faites des pauses fréquentes et changez fréquemment de position de travail.

- Adaptez le poste de travail à vos besoins et à la tâche à réaliser.

  - Organisez-vous de manière à avoir un rayon d’action adapté en déterminant l’endroit où les pièces et outils doivent être positionnés, afin d’éviter les charges statiques sur les muscles.

  - Utilisez des équipements de poste de travail tels que des tables et des chaises adaptées à la tâche à réaliser.

- Évitez les positions de travail à une hauteur plus élevée que le niveau de l’épaule ou nécessitant un maintien statique pendant les opérations d’assemblage.

  - Pour travailler à une hauteur plus élevée que le niveau de l’épaule, réduisez la charge statique sur les muscles en réduisant le poids de l’outil, à l’aide par exemple de bras de serrage, d’enrouleurs de tuyau souple ou de répartiteurs de charge. Il est également possible de réduire la charge statique sur les muscles en tenant l’outil près du corps.

  - Faites des pauses fréquemment.

  - Évitez les postures extrêmes du bras ou du poignet, en particulier lors des opérations nécessitant un certain effort.

- Arrangez-vous pour avoir un champ de vision approprié qui nécessite un minimum de mouvements des yeux et de la tête.

- Utilisez un éclairage adapté à la tâche à réaliser.

- Sélectionnez l’outil adapté à la tâche à réaliser.

- Dans les environnements bruyants, utilisez un équipement de protection auditive.

- Utilisez des outils insérés et des consommables de grande qualité, afin de limiter au maximum l’exposition à des niveaux excessifs de vibrations.

- Limitez l’exposition aux forces de réaction.

  - Pendant le tronçonnage :

    Un disque à tronçonner peut se coincer s'il est tordu ou s'il n'est pas correctement guidé. Utilisez la bride adaptée pour le disque à tronçonner et évitez de tordre le disque à tronçonner lors de son utilisation.

  - Pendant le perçage :

    La perceuse peut caler lorsque le foret débouche. Utilisez des poignées latérales si le couple de calage est trop élevé. La norme de sécurité ISO11148 partie 3 recommande d'utiliser un appareil pour absorber le couple de réaction au-dessus de 10 Nm pour les outils à poignée pistolet et 4 Nm pour les outils droits.

  - Lors de l'utilisation de visseuses ou boulonneuses à entraînement direct :

    Les forces de réaction dépendent des réglages de l'outil et des caractéristiques de l'assemblage. La force et la posture déterminent la quantité de force de réaction qu'un opérateur peut tolérer. Adapter le réglage de couple à la force de l'opérateur et à sa posture et utiliser un bras ou un toc de réaction si le couple est trop élevé.

- Dans les environnements poussiéreux, utilisez un système d’extraction des poussières ou portez un masque de protection.

# Mode d’emploi

# Monter le foret

1. Tirer la bague de serrage du mandrin vers l'extérieur

2. Insérer le foret

3. Tourner le foret s'il n'est pas correctement à sa place

# Maintenance

# Prévention des problèmes de DES

Les composants à l'intérieur du produit et du coffret sont sensibles aux décharges électrostatiques. Pour éviter tout dysfonctionnement à l'avenir, veiller à effectuer les interventions d'entretien et de maintenance dans un environnement de travail homologué ESD. La figure ci-dessous présente un exemple de poste de travail approprié pour l'entretien.

# Instructions de maintenance

# Recommandations pour l'entretien

Il est recommandé de procéder à une maintenance préventive à intervalles réguliers. Voir les informations détaillées sur la maintenance préventive. Si le produit ne fonctionne pas correctement, le mettre hors service et le contrôler.

Si aucune information détaillée à propos de la maintenance préventive n'est incluse, suivre ces directives générales :

- Nettoyer les pièces appropriées avec soin

- Remplacer toute pièce défectueuse ou usée

# Maintenance préventive

Seuls des techniciens formés peuvent effectuer l’entretien en suivant les consignes d'entretien fournies et en utilisant des pièces de rechange d’origine Atlas Copco.

Les intervalles de maintenance préventive sont basés sur les définitions d'utilisation suivantes :

- Les outils sont testés à leur couple maximal. Le fonctionnement à un couple cible inférieur permet d'espacer les intervalles d'entretien et de réduire la fréquence des opérations de maintenance.

- L'application consiste à assembler des vis mécaniques dans des filetages métalliques. Le couple d'approche typique est inférieur à 15 % du couple cible. Les applications de filetage ou de formation de filets avec un couple élevé réduisent la durée de vie du moteur.

- L'angle de serrage varie entre 30° (point de vissage dur) et 720° (point de vissage souple). L'angle de serrage est mesuré entre le point d'appui et le couple cible. Un angle de serrage plus élevé réduira l'intervalle d'entretien du moteur.

- Il est recommandé d'utiliser la vitesse la plus élevée possible pour chaque niveau de couple et chaque caractéristique de points de vissage. Des vitesses plus faibles à couple élevé réduiront l'intervalle d'entretien du moteur.

- La force d'avance est limitée par les contraintes de charge axiale des roulements à billes à un maximum de 80 N. Une faible force d'avance garantit une bonne précision de serrage et augmente l'intervalle d'entretien pour la partie avant. Des charges élevées et/ou des chocs à grande vitesse sur la partie avant peuvent endommager les roulements à billes.

- Le système d'aspiration augmente l'usure des joints en caoutchouc des roulements à billes, réduisant ainsi l'intervalle d'entretien des pièces avant.

- Les problèmes de serrage tels que le dépassement, le blocage des embouts et le glissement des embouts peuvent réduire la durée de vie de l'outil. Ces problèmes peuvent être atténués par une programmation adéquate, en utilisant des limites et en divisant la programmation en plusieurs étapes avec différentes limites.

  Pour plus d'informations sur les stratégies de serrage et le dépannage, veuillez vous reporter au manuel de configuration de ToolsTalk MT.

Périodicité | Action
--- | ---
1 500 000 de cycles ou 1 an | Étalonner l'outil
1 500 000 de cycles | Changer la mise à la terre de l'embout
3 000 000 de cycles | Changer la partie avant Uniquement applicable si l'outil est utilisé avec un adaptateur d'aspiration.
3 000 000 de cycles | Changer le moteur

# Consignes

Matériel d'entretien :

- Matériel d'atelier courant.

- Matériel spécial nécessaire, tel qu'indiqué sur les vues en éclaté ou dans les tableaux.

- Pour les essais, un banc d'étalonnage est recommandé.

- PC avec connexion Internet pour pouvoir télécharger les clés nécessaires.

# Recyclage

# Réglementation environnementales

Lorsqu'un produit est en fin de vie, il doit être convenablement recyclé. Démonter le produit et recycler les composants conformément à la législation locale.

Les batteries devront être prises en charge par votre organisme national de collecte des batteries.

# Informations concernant le recyclage

| Pièce | Recycler comme
1 | Protection avant | Plastiques, autres, PA
2 | Écrou à chapeau | Métal, acier
3 | Partie avant | Métal, acier
4 | Bague de mise à la masse | Métal, alliage cuivre/étain
5 | Bague élastique | Métal, acier
6 | Écrou à chapeau | Métal, acier
7 | Anneau de couvercle | Plastiques, autres, TPU
8 | Carte principale | Électronique
9 | Écrou à chapeau | Métal, acier
10 | Moteur | Électronique
11 | Couvercle de moteur | Métal, aluminium
12 | Unité d'entraînement sans moteur | Recycler comme acier
13 | Électronique d'éclairage | Électronique
14 | Lentille | Plastiques, autres, PC
15 | Boîtier de module d'éclairage | Métal, aluminium
16 | Réflecteur | Plastiques, autres, POM
17 | Partie de l'électronique d'éclairage | Électronique
18 | Couvercle | Métal, acier inoxydable
19 | Vis | Métal, acier inoxydable
20 | Structure de boîtier | Métal, aluminium
21 | Vis | Métal, acier