# Normálne okolité podmienky

Tento výrobok je dimenzovaný tak, aby bol bezpečný pri nasledujúcich podmienkach:

- Použitie v interiéri

- Nadmorská výška až 2 000 m

- Prevádzková teplota +5 °C / +41 °F až +40 °C / +104 °F

- Skladovacia teplota -25 °C / -13 °F až +60 °C / +140 °F

- Maximálna relatívna vlhkosť 80 % pri teplote do 31 °C / 89 °F, klesajúca lineárna do 50 % pri 40 °C / 104 °F

- Kolísania napájacieho napätia zo siete až ±10 % menovitého napätia

- Prechodné prepätia až do úrovní kategórie prepätia II

- Dočasné prepätia, ku ktorý dochádza na napájaní zo siete

- Stupeň znečistenia 2

- Hodnotenie ochrany proti vniknutiu vody: IP20