# Condiciones medioambientales normales

Este producto está diseñado para ser seguro en las siguientes condiciones:

- Uso en interiores

- Altitud máxima de 2 000 m

- Temperatura de funcionamiento +5 °C / +41 °F a +40 °C / +104 °F

- Temperatura de almacenamiento de -25 °C / -13 °F a +60 °C / +140 °F

- Humedad relativa máxima del 80 % para temperaturas máximas de 31 °C/89 ºF, disminuyendo linealmente hasta el 50 % con una humedad relativa del 40 °C/104 ºF

- Fluctuaciones de voltaje del suministro eléctrico de hasta el ±10 % del voltaje nominal

- Sobretensiones transitoria hasta los niveles de sobretensión de categoría II

- Sobretensiones temporales de suministro eléctrico

- Grado de contaminación 2

- Grado de protección de ingreso: IP20