# 予防メンテナンス

提供されたサービス手順に従い、トラスコプコ純正スペアパーツをのみ使用して、訓練を受けた技師のみがサービスを実行できます。

予防保全の間隔は、以下の使用に関する定義に基づきます:

- ツールは最大トルクでテストします。目標トルクを低く設定すると、サービス間隔が長くなり、メンテナンスの頻度が低くなります。

- 機械ねじを金属製のめねじに組み付ける用途に使用します。通常のランダウントルクは目標トルクの 15% 未満です。プリべリングトルクが高いねじ切りまたはねじ立て用途では、モーターのサービス間隔が短くなります。

- 締め付け角度の範囲は、30°(ハードジョイント) から 720°(ソフトジョイント) です。締め付け角度は着座位置と目標トルクの間で測定されます。締め付け角度が大きくなると、モーターのサービス間隔が短くなります。

- 各トルクレベルとジョイント特性に応じて、可能な限り高い速度で使用することが推奨されます。高トルク、低速で使用すると、モーターのサービス間隔が短くなります。

- 締め付け時の押し込む力は、ボールベアリングのアキシアル負荷制限により最大 80 N に制限されます。押し込む力が小さいと、締め付け精度が確実に良くなり、フロントパーツのサービス間隔が長くなります。フロントパーツに高荷重や高速衝撃が加わると、ボールベアリングが損傷する可能性があります。

- 真空ピックアップシステムは、ボールベアリングのゴム製シールの摩耗を増加させ、フロントパーツのサービス間隔を短縮します。

- オーバーシュート、ビットの詰まり、ビットの滑りなどの締め付けの問題により、ツールのサービス間隔が短くなる可能性があります。これらの問題は、適切なプログラミング、制限の使用、およびプログラミングをさまざまな制限のある複数のステップに分割することで最小限に抑えることができます。

  締め付け戦略とトラブルシューティングの詳細については、ToolsTalk MT の構成マニュアルを参照してください。

間隔 | 対処
--- | ---
1,500,000　サイクルまたは　1　年 | ツールの校正
1,500,000 サイクル | 交換ビットの接地
3,000,000 サイクル | フロントパートの交換 ツールを真空アダプターと一緒に使用する場合にのみ該当します。
3,000,000 サイクル | 交換モータ