# Manutenção preventiva

A assistência técnica deve ser realizada por técnicos capacitados seguindo as instruções de assistência técnica fornecidas e usando peças de reposição originais da Atlas Copco.

Os intervalos de manutenção preventiva estão baseados nas seguintes definições de uso:

- As ferramentas são testadas em seu torque máximo. A operação em torques-alvo menores resultará em intervalos mais longos de serviço e menor frequência de manutenção.

- A aplicação é para fixar os parafusos da máquina em roscas metálicas. O torque de desaceleração característico é inferior a 15% do torque-alvo. Aplicativos de corte ou de formação das roscas com predominância de alto torque reduzirão o intervalo de serviço do motor.

- O ângulo de aperto varia de 30° (junta rígida) a 720° (junta flexível). O ângulo de aperto é medido entre o assentamento e o torque-alvo. Um ângulo de aperto maior diminuirá o intervalo de serviço do motor.

- Recomenda-se a maior velocidade possível para cada nível de torque e característica da junta. Velocidades mais baixas em torque alto diminuirá o intervalo de serviço do motor.

- A força de avanço é limitada pela carga axial dos rolamentos de esferas a um máximo de 80 N. Uma força baixa de avanço garante boa precisão de aperto e aumenta o intervalo de serviço da parte frontal. Impactos de alta carga e/ou alta velocidade na parte frontal podem danificar os rolamentos de esferas.

- O sistema de sucção a vácuo aumentará o desgaste das vedações de borracha dos rolamentos de esferas, diminuindo o intervalo de serviço das partes frontais.

- Problemas de aperto, como sobreposição, pontas presas e deslizamento da ponta, podem diminuir o intervalo de serviço da ferramenta. Estes problemas podem ser minimizados por meio de programação adequada, pelo uso de limites e divisão da programação em várias etapas com limites diferentes.

  Para mais informações sobre estratégias de aperto e solução de problemas, consulte o manual de configuração do ToolsTalk MT.

Intervalo | Ação
--- | ---
1.500.000 ciclos ou um ano | Calibração da ferramenta
1.500.000 ciclos | Troca do aterramento da broca
3.000.000 ciclos | Troca da peça frontal Aplicável somente se a ferramenta for usada com um adaptador a vácuo.
3.000.000 ciclos | Trocar o motor