# Běžné podmínky okolního prostředí

Tento produkt je bezpečný za následujících podmínek:

- Vnitřní použití

- Nadmořská výška do 2 000 m

- Provozní teplota +5 °C / +41 °F až +40 °C / +104 °F

- Skladovací teplota -25 °C / -13 °F až +60 °C / +140 °F

- Maximální relativní vlhkost 80 % při teplotě do 31 °C / 89 °F, klesající lineárně na 50 % relativní vlhkost při teplotě 40 °C / 104 °F

- Odchylky napájecího napětí ze sítě do ±10 % jmenovitého napětí

- Krátkodobá přepětí až do úrovní přepětí kategorie II

- V napájení ze sítě dochází k dočasným přepětím

- Úroveň znečištění 2

- Stupeň krytí: IP20