# サービス手順

作業は、サービス手順を理解している、もしくは Tensor ツールサービスの訓練を受けた資格のあるスタッフによってのみ行われます。ツールが正しく作動しない場合には、ただちに点検に出してください。

## ツール一式

オーバーホールおよび予防メンテナンスは、定期的に1年毎か、もしくは最大5万回の締付け後かのどちらか早いタイミングで行うことをお勧めします。

## ギア

オーバーホールおよび予防メン テナンスは、定期的に1年おきか、もしくは最大1万回の締め付け後かのどちらか早いタイミングで行うことをお勧めします。高サイクル速度、長時間の締め付けを行う場合には、より頻繁にオーバーホールが必要になることがあります。

ギアのサービス

1. 各ギア段からグリースを取り、白い紙に塗ります。

2. グリースを確認してください。金属片が見える場合は、ギアステップの摩耗の兆候です。

3. ギアのすべての部品を完全に清掃してください。

4. 部品を点検します。

   1. ニードルベアリングを点検し、表面と同一平面になっていないか、損傷している場合は交換してください。

   2. 歯車を点検し、損傷がある場合は歯車またはギアセットを交換します。

   3. O リングを点検し、O リングにひびが入っている場合は交換してください。

5. グリースを塗って全ての部品を組み立てます。