# Serviceanleitung

Die Wartung darf nur von erfahrenem Personal ausgeführt werden, das Zugang zu den Wartungsanleitungen hat und/oder für die Wartung von Tensor Werkzeugen ausgebildet ist. Falls das Werkzeug nicht einwandfrei funktioniert, ist es unverzüglich einer Inspektion zu unterziehen.

## Gesamtes Werkzeug

Es wird empfohlen, regelmäßig – zumindest einmal jährlich oder alle 250,000 Verschraubungen (je nachdem, was früher eintritt) – eine Überholung und vorbeugende Wartung des gesamten Werkzeugs durchzuführen.

## Getriebe

Es wird empfohlen, regelmäßig – ein Mal jährlich oder nach jeweils max. 250,000 Verschraubungen (je nachdem, was früher eintritt) – eine Überholung und vorbeugende Wartung des Getriebes durchzuführen. Eine häufigere Überholung kann notwendig werden, wenn es bei hoher Zyklusrate oder langen Verschraubungszeiten eingesetzt wurde.

Wartung des Getriebes

1. Entnehmen Sie Fett von jedem Gangsprung und schmieren Sie es auf ein weißes Papier.

2. Prüfen Sie das Fett. Wenn Metallspäne sichtbar sind, ist dies ein Zeichen für Abreibung in dem Gangsprung.

3. Säubern Sie alle Teile des Getriebes gründlich.

4. Kontrollieren Sie die Teile.

   1. Kontrollieren Sie die Nadellager und ersetzen Sie sie, wenn Sie nicht bündig zur Oberfläche oder beschädigt sind.

   2. Kontrollieren Sie die Zahnräder und ersetzen Sie Zahnräder oder den Zahnradsatz bei Beschädigung.

   3. Kontrollieren Sie die O-Ringe und ersetzen Sie sie, wenn die O-Ringe rissig sind.

5. Geben Sie Fett hinzu und montieren Sie alle Teile.