# 2 Определение точки сгиба реактивной штанги, рис. A

Для выполнения чертежа и проведения измерений воспользуйтесь листом бумаги. Для точного выполнения чертежей пользуйтесь линейкой и транспортиром.

- Определите минимальный угол a согласно таблице.

- Определите точку контакта (K) реактивной штанги. Она должна быть максимально удалена от центральной оси инструмента.

- Измерьте полученный угол a и убедитесь, что он больше табличного значения для выбранного момента затяжки.