# 1 Vytvarování reakční tyče, obr. A

Momentovou reakční tyč je nutné vytvarovat, aby odpovídala vhodné pevné opěře. Bod dotyku pro reakční tyč závisí na cílovém momentu pro utahování a na délce nástavce.

Stanovte minimální úhel podle tabulky níže.

Aby se zabránilo přetížení ložisek pro pohon nástroje a reakční tyč, musí být bod dotyku (K) na reakční tyči co nejdále od osové čáry nástroje, viz obr. A.

Moment (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Úhel a (stupně) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50