# 1 Utformning av mothåll, Fig. A

Vridmomentets mothåll måste formas så det passar ett lämpligt fast stöd. Kontaktpunkten för mothållet beror på målmomentet för åtdragningen och längden på hylsan.

Bestäm den minsta vinkeln a i enlighet med tabellen nedan.

För att undvika överbelastning av lagren för verktygets drivning och mothållet, måste kontaktpunkten för mothållet (K) vara så långt bort från verktygets centrumlinje som möjligt, se bild A..

Moment (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Vinkel a (grad) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50