# 2 Definiera bockningspunkten för mothållet, bild A

Använd en bit papper för att göra ritningen och mätningar. Använd en linjal och en gradskiva för exakta ritningar.

- Bestäm den minsta vinkeln a i enlighet med tabellen nedan.

- Bestäm kontaktpunkten (K) för mothållet. Gör det så långt bort från verktygets centrumlinje som möjligt.

- Mät den resulterande vinkeln a, och se till att den är större än tabellens uppgift det vridmoment som valts..