# 2 Definição do ponto de flexão da barra de reação, Fig. A

Use um pedaço de papel para fazer o desenho e as medições. Use uma régua e transferidor para manter a precisão nos desenhos.

- Determine o ângulo a mínimo de acordo com a tabela.

- Determine o ponto de contato (K) da barra de reação. Esse ponto deve estar o mais afastado possível da linha central da ferramenta.

- Meça o ângulo a resultante e verifique se ele é maior do que a entrada na tabela para o torque selecionado.