# 2 Bestimmung des Gegenhalter-Biegepunkts, Abb. A

Für die Zeichnung und die Messungen ein Blatt Papier verwenden. Zum Erhalt genauer Zeichnungen ein Lineal und einen Winkelmesser verwenden.

- Den Mindestwinkel a gemäß der Tabelle bestimmen.

- Den Berührungspunkt (K) des Gegenhalters bestimmen. Dieser muss möglichst weit von der Werkzeugmittellinie entfernt liegen.

- Den resultierenden Winkel a messen und sicherstellen, dass dieser über dem Tabelleneintrag für das ausgewählte Drehmoment liegt.