# 3 Ohnutí, obr. B

Zahřejte příslušný bod tyče až do žhava.

Je doporučeno koncentrovat teplo do vnitřního poloměru ohybu, aby nedošlo ke snížení původní šířky (W), viz obr. B.

- Po ohnutí nechejte tyč pomalu chladnout při pokojové teplotě a poté ji zchlaďte.

Po ohnutí připevněte na reakční tyč přiložený výstražný štítek, viz obr. C, a vhodným způsobem označte stranu reakční tyče, která musí být umístěna proti podpěře.