# 1 Préparation du toc, fig. A

Il est impératif de donner au toc de réaction une forme correspondant à un support fixe adapté. Le point de contact du toc de réaction dépend du couple cible du serrage et de la longueur de la douille.

Déterminer l'angle minimum a d'après le tableau ci-dessous.

Pour éviter de surcharger les paliers de l'entraînement de l'outil et le toc de réaction, le point de contact sur le toc de réaction (K) doit être le plus éloigné possible de l'axe de l'outil, voir Fig. A.

Couple (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Angle a (degrés) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50