# 3 Pliage, Fig. B

Chauffez le toc au rouge.

Il est conseillé de chauffer l’intérieur de la flexion à une température plus élevée afin que la largeur d’origine (W) ne diminue pas, voir fig. B.

- Après cintrage, laissez la température revenir au niveau de la température ambiante, puis refroidissez.

Après le pliage, coller la vignette d'avertissement fournie sur le toc de réaction, voir Fig. C, et repérer de manière adéquate le côté du toc de réaction qui devra être placé en appui contre le support.