# Instruções de Manutenção

A assistência deve ser realizada apenas por pessoal competente com acesso às instruções de assistência e/ou que tenha sido instruído em assistência de ferramentas Tensor. Se a ferramenta não estiver funcionando corretamente, ela deve ser imediatamente retirada para inspeção.

## Ferramenta completa

Recomenda-se fazer revisões e manutenções preventivas em intervalos regulares uma vez por ano ou no máximo após 250,000 apertos, dependendo do que ocorrer primeiro.

## Engrenagem

Recomenda-se que sejam efetuadas revisões e manutenções preventivas a intervalos regulares, uma vez por ano ou no máximo após 250,000 apertos, dependendo do que ocorrer primeiro. Talvez revisões mais frequentes sejam necessárias, caso sejam utilizadas taxas de ciclo altas ou períodos longos de aperto.

Manutenção de engrenagens

1. Pegue a graxa de cada passo de engrenagem e passe em um papel branco.

2. Verifique a graxa; caso sejam vistos detritos metálicos, isso é sinal de atrito no passo de engrenagem.

3. Limpe completamente todas as peças da engrenagem.

4. Verifique as peças.

   1. Verifique os rolamentos de agulha e troque-os se sua superfície não estiver nivelada ou se estiver danificada.

   2. Verifique os dentes da engrenagem e troque os dentes ou os conjuntos de engrenagem, se danificados.

   3. Verifique os anéis O-rings e troque-os, caso apresentem trincas.

5. Adicione graxa e monte todas as peças.