# Pokyny k servisu

Servis smějí provádět pouze kvalifikované osoby, které mají přístup k Servisním pokynům a/nebo mají školení na servis nástrojů Tensor. Pokud nástroj nepracuje správně, je nutné jej ihned vyřadit z provozu a prohlédnout.

## Kompletní nástroj

Provedení důkladné prohlídky a preventivní údržby se doporučuje v pravidelných intervalech jednou za rok, nebo maximálně po 250,000 utaženích, podle toho, co nastane dříve.

## Převod

Provedení důkladné prohlídky a preventivní údržby se doporučuje v pravidelných intervalech: jednou za rok, nebo maximálně po 250,000 utaženích, podle toho, co nastane dříve. Častější provádění důkladné prohlídky může být nutné při používání vysoké rychlosti cyklu a dlouhých časech utahování.

Servis převodu

1. Odeberte mazivo z každého stupně převodu nebo jej otřete na bílý papír.

2. Zkontrolujte mazivo, pokud jsou v něm viditelné kovové třísky, znamená to oděr ve stupních převodu.

3. Důkladně vyčistěte všechny díly převodu.

4. Zkontrolujte díly.

   1. Zkontrolujte jehlová ložiska a pokud nejsou zarovnaná s povrchem nebo jsou poškozená, vyměňte je.

   2. Zkontrolujte ozubená kola a v případě poškození vyměňte ozubená kola nebo sady převodu.

   3. Zkontrolujte O-kroužky a pokud jsou prasklé, vyměňte je.

5. Přidejte mazivo a sestavte všechny díly.