# Allmänna instruktioner

Maskinen får endast användas tillsammans med tillhörande momentmothåll, som är anpassat till det aktuella skruvförbandet.

1. Fäst mothållet i verktyget och sätt in stoppringen i spåret för att hålla mothållet i läge.

2. Fäst sockeln i fyrkantsenheten. Sätt in låspinnen i sockeln och fyrkantsenheten enligt bilden.

VARNING

Klämrisk

Gör en kontroll av verktygets rotationsriktning före start! En start i en oväntad rotationsriktning kan orsaka kroppsskada eller egendomsskada. Rörliga delar kan krossa och skära.

- Se till att rotationsriktningen för verktyget är korrekt innan verktyget startas.

- Håll händer och fingrar borta från rörliga delar.