# 3 Сгиб, рис. B

Нагрейте участок до красного цвета.

Рекомендуется концентрировать нагрев на внутреннем радиусе, чтобы не снизить исходную ширину (W), см. рис. B.

- После изгиба немного охладите при комнатной температуре и затем остудите.

После сгиба прикрепите сопроводительный предупреждающий знак к реактивной штанге, см. рис. C, и удобным для себя способом пометьте сторону штанги, которая должна располагаться на опоре.