# 2 Definición del punto de flexión de la barra de reacción, Fig. A.

Utilice un trozo de papel para realizar el gráfico y las mediciones. Utilice una regla y un transportador de ángulos para realizar los gráficos de forma precisa.

- Determine el ángulo a mínimo consultando la tabla.

- Determine el punto de contacto (K) de la barra de reacción. Colóquelo lo más alejado posible de la línea central de la herramienta.

- Mida el ángulo a resultante y asegúrese de que es mayor que el indicado en la tabla para el par seleccionado.