# Инструкции по техобслуживанию

Проводить техобслуживание разрешается только квалифицированному персоналу, имеющему доступ к руководству по техобслуживанию и/или прошедшему обучение техобслуживанию инструментов Tensor. Если в работе инструмента есть отклонения, его немедленно следует отправить на проверку.

## Весь инструмент

Переборку и профилактическое техобслуживание всего инструмента рекомендуется проводить с регулярными интервалами один раз в год или после 250,000 операций затяжки в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

## Редуктор

Переборку и профилактическое техобслуживание редуктора рекомендуется проводить с регулярными интервалами один раз в год или после не более чем 250,000 операций затяжки, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Если данное устройство используется при циклической скорости либо для продолжительной затяжки, может потребоваться более частое проведение переборки.

Обслуживание редуктора

1. Возьмите смазку с каждой ступени редуктора и размажьте ее по белой бумаге.

2. Проверьте смазку, если видна металлическая стружка, это признак истирания на ступени редуктора.

3. Тщательно очистите все детали редуктора.

4. Проверьте детали.

   1. Проверьте игольчатые подшипники и, если они не находятся заподлицо с поверхностью или повреждены, замените их.

   2. Проверьте зубья и замените зубья или комплект редуктора в случае повреждения.

   3. Проверьте уплотнительные кольца и замените их в случае трещин.

5. Добавьте смазку и соберите все детали.