# 1. Придание формы опорной штанге, рис. A

Реактивная штанга должна иметь форму, соответствующую подходящей неподвижной опоре. Точка контакта с реактивной штангой зависит от целевого момента затяжки и длины головки.

Определите минимальный угол a в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Во избежание перегрузки подшипников для привода инструмента и реактивной штанги, точка контакта на реактивной штанге (K) должна быть максимально удалена от центральной оси инструмента, см. рис. A.

Момент затяжки (Нм) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Угол a (в градусах) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50