# 1 Adaptación de la barra de reacción, Fig. A

Debe darse forma a la barra de reacción de par para adaptarla al soporte fijo adecuado. El punto de contacto de la barra de reacción depende del par objetivo para el apriete y la longitud de la boca.

Determine el ángulo a mínimo consultando la tabla siguiente.

Para evitar la sobrecarga de los cojinetes del motor de la herramienta y de la barra de reacción, el punto de contacto de la barra de reacción (K) deberá estar lo más alejado posible de la línea central de la herramienta, consulte la Fig. A.

Par (Nm) | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000
Ángulo a (grados) | 46 | 59 | 50 | 45 | 55 | 38 | 41 | 40 | 50